ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАРУБИНСЬКИЙ СПИРТОВИЙ ЗАВОД» (ДП«ЗАРУБИНСЬКИЙ СПИРТОВИЙ ЗАВОД», код ЄДРПОУ 00375065) повідомляє про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Юридична адреса: 47343, Тернопільська обл.,Тернопільський р-н, с. Зарубинці.

Фактична адреса промислового майданчика: 47343, Тернопільська обл.,Тернопільський р-н, с. Зарубинці.

Мета отримання дозволу - визначення та регулювання викидів забруднюючих речовин, які надходять в атмосферу при експлуатації технологічного обладнання, на отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин для існуючого об’єкту. Підприємство не підлягає проходженню процедури ОВД.

ДП«ЗАРУБИНСЬКИЙ СПИРТОВИЙ ЗАВОД» спеціалізується на виробництві із зерна біоетанолу та КМПА.

На проммайданчику відбуваються процеси - приймання та зберігання сировини, ферментних препаратів та допоміжних матеріалів, підготовка сировини до переробки, водно-теплова і термоферментативна обробка сировини, біоконверсія цукрів в біоетанол, дистиляція, ректифікація, регенерація, абсолютування, денатурація.

Підприємство відноситься до другої групи об’єктів за складом документів. В атмосферне повітря будуть надходити такі забруднюючі речовини (т/рік): речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна) – 1,806 т/рік, кислота о-фосфорна - 0,0002 т/рік, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) – 17,2503 т/рік, азоту(1) оксид (N2O) - 0,4134 т/рік, сірки діоксид – 32,468 т/рік, оксид вуглецю – 292,7634 т/рік, вуглецю діоксид - 11307,836 т/рік, НМЛОС (спирт етиловий) - 18258 т/рік, НМЛОС (спирт аміловий) - 0,0000062 т/рік, НМЛОС (спирт ізобутиловий) - 0,0000022 т/рік, НМЛОС (спирт пропіловий) – 0,0000044 т/рік, НМЛОС (циклогексанол) - 0,00014 т/рік, НМЛОС (2-метокси-2-метилпропан) - 0,008 т/рік, НМЛОС (бензин) - 0,014 т/рік, НМЛОС – 4,7122 т/рік, етилацетат - 0,004 т/рік, залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) - 0,0016 т/рік, манган та його сполуки (у перерахунку на манган) - 0,00018 т/рік, аміак – 39,133 т/рік, метилмеркаптан - 0,063 т/рік, етилмеркаптан - 0,002 т/рік, натрію гідроокис (натр їдкий,сода каустична) – 0,0001 т/рік, сірководень(H2S) – 3,043 т/рік, сульфатная кислота (H2SO4)(cірчана кислота) – 0,0025 т/рік, метан – 605,5524 т/рік, водню хлорид - 0,001 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не розроблялися, так як на підприємстві відсутні дані виробництва та устаткування.

Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачаються, тому що викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел підприємства не перевищують встановлені нормативи ГДВ згідно законодавства.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів – заходи не передбачені.

Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам законодавства.

Підприємство зобов’язується дотримуватись вимог природоохоронного та санітарного законодавства при експлуатації джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: можуть надсилатися до Тернопільської ОВА за адресою: 46021, м.Тернопіль, вул. М.Грушевського, 8, e-mail: eco\_ter@eco.te.gov.ua, тел. (0352) 25-95-93;

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дня публікації даного повідомлення.